**CODE FOR LED FLASHER**

void setup()

{

pinMode(4, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(4, HIGH);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(4, LOW);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

}